Betriebssystem

Der CP1 besitzt ein rudimentäres Betriebssystem. Es erlaubt, über die Tastatur Einfluss auf den Modellcomputer zu nehmen.

RUN | Das im RAM vorliegende Programm wird gestartet.
STP | Der Programmablauf wird angehalten und automatisch der Inhalt aus der Zelle 000 des RAMs angezeigt.
STEP | Einzelschrittbetrieb; der Befehl, auf den der Programmzähler zeigt, wird ausgeführt; anschließend wird der Programmzähler um 1 erhöht.
ACC | Der Akku-Inhalt wird im Display angezeigt.
CLR | Die Anzeige wird gelöscht.
PC | Der aktuelle Stand des Programmzählers wird angezeigt. Wurden zuvor drei Ziffern eingegeben, so wird der Programmzähler auf diesen Wert (zwischen 000 und 255) eingestellt.
OUT | Wird die OUT-Taste nach Eingabe von drei Ziffern betätigt, wird der Inhalt der entsprechenden Speicherzelle angezeigt. Mehrfaches Betätigen der OUT-Taste gibt die Speicherzelleninhalte in fortlaufender Reihenfolge an.
INP | Eingeben von Speicherzelleninhalten durch Eingabe von 5 Ziffern (ohne Punkt) und Betätigen von INP. Zuvor muss der Ein- und Ausgabezeiger mit dem OUT-Befehl auf die gewünschte RAM-Adresse eingestellt werden.
CAS | Speichern des RAMs als obj-Datei
CAL | Laden einer obj-Datei in den RAM
9_OUT | Der Stand des Ein- und Ausgabezeigers wird angezeigt

Home