Blockschaltbild
Legende:
Akku: Akkumulator (für Operationen und Operanden)
ALU: Arithemtisch-Logische Einheit
Erg: Ergebnis-Register
ErgT: Ergebnis-Tor
ET: Eingabe-Tor
AT. Ausgabe-Tor
MPC: Mikroprogramm-Zähler (xxxy gibt den y-ten Schritt der Operation mit dem Code xxx an.)
PC: Programm-Zähler
IR: Index-Register
PT: Tor des Programm-Zählers
IT: Tor des Index-Registers
Hinweis: Jede Zelle des RAMs besteht aus 2 Byte, dem Operationsbyte (Bef) und dem Operandenbyte (Inh)

Home