Bedienung
Tore und Register
Tore und Register werden über die linke Maustaste geöffnet und geschlossen. Dabei hat das PC-Register noch Spezialeigenschaften: Sein Inhalt kann über die rechte Maustaste inkrementiert werden und über die RESET-Schaltfläche kann es wieder auf 000 gesetzt werden.

ALU
Bei der ALU kann man die gewünschte Operation über ein Auswahlfeld einstellen.

RAM
Wie auch bei dem Programm MiniPC können die Werte des RAMs direkt editiert werden. Der gesamte Inhalt des RAMs kann über das Datei-Menü gespeichert (und natürlich auch wieder geladen) werden.

Mikroschritt
Durch betätigen der Mikroschritt-Schaltfläche wird ein einziger Mikroschritt durchgeführt. Der Mikroschrittzähler (MPC) wird dadurch um 1 erhöht und über die Steuerleitungen werden nun die Register, Tore sowie die ALU so eingestellt, wie es das Bitmuster der vom MPC adressierten ROM-Zelle vorgibt.

Start/Stopp
Mit den beiden Schaltflächen Start und Stopp wird der Taktgeber für die Mikroschritte ein- bzw. ausgeschaltet. Die Taktgeschwindigkeit lässt sich über den Scrollbalken (unterhalb der Start/Stopp-Schaltflächen) zwischen 1 und 20 Mikroschritten pro Sekunde einstellen.

Weitere Informationen findet man im Tutorium.

Home